IPC网络校时NTP

开启NTP校时功能执行命令（如果已经设置成NTP可以略过）

PUT /ISAPI/System/time

开启代码

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Time version="2.0" xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema">

<timeMode>NTP</timeMode>

</Time>

PS：改回手动 NTP 改为 manual

修改NTP服务器执行命令（域名方式和IP方式

PUT /ISAPI/System/time/ntpServers/1

域名方式说明：你的NTP服务器是使用域名请下面代码，修改红字部分，hostname服务器地址，

<portNo>NTP服务器端口，<synchronizeInterval>校时时间间隔

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<NTPServer version="2.0" xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema">

<id>1</id>

<addressingFormatType>hostname</addressingFormatType>

<hostName>time.windows.com</hostName>

<portNo>123</portNo>

<synchronizeInterval>1440</synchronizeInterval>

</NTPServer>

执行命令 URL同上

IP方式说明：你的NTP服务器是使用域名请下面代码，修改红字部分，ipaddress服务器地址，

<portNo>NTP服务器端口，<synchronizeInterval>校时时间间隔

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<NTPServer version="2.0" xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema">

<id>1</id>

<addressingFormatType>ipaddress</addressingFormatType>

<ipAddress>192.168.1.1</ipAddress>

<portNo>123</portNo>

<synchronizeInterval>1440</synchronizeInterval>

</NTPServer>