*******************************QQ下载********************************

                     http://www.QQtn.com 腾牛网     
                      
                       腾牛网QQ群：77959123

              ┏━━━━━━━━━━━━━━━┑┌────┒    
              ┃腾牛网                        ││百度一下┃   
              ┖───────────────┘┕━━━━┛    

***************************QQtn.Com 腾牛网***************************
全力打造QQ下载新王国 我们将提供最新最全的高速下载,专业的QQ相关软件下载站点,每天有美女站长为您搜集最新的QQ情报, 最新QQ软件,2020QQ下载,2019QQ下载,显IP版QQ下载,QQ表情,QQ头像,QQ游戏等一切与QQ相关的东西,保证无病毒、木马插件请大家放心使用！
软件特色优势
　仅输入户型，强弱电给水位置

　　房屋绘制-点位设计-仅开关灯设计-一建生成

　　智慧水电设计施工系统官方版可自动生成, 文员级操作

　　2D/3D一键切换

　　模拟现实精准定位

　　智能快捷键便捷操作

　　结构化分类快速定位

　　全自动出图, 全自动计算

　　实时精准材料人工报价
软件使用说明
　一. 打开需要导入的CAD文件，描出墙体轮廓。

　　系统目前可以支持所有方正直角的户型，弧形与斜角等异型户型暂不支持。

　　PS：描轮廓前可以先把原图定义成 【块】快捷键是【B】勾勒和选择线条会更方便，也可以省略此步骤。

　　描墙体，多段线勾勒更方便哦~

　　(注意不要出现重复或重叠勾勒的线条，起点和端点要在∠折角点上)
墙体过小的折角或凸起凹陷建议简单直线处理，绘制比较快且对材料数据影响很小。
　二. 选择描好的墙体【M】移动到原点附近，原点坐标：【# 0，0】。

　　可以打开【栅格/网格】查看是已否移到原点附近(红绿轴线交汇处是原点)

　　三. 炸开墙体(分解)快捷键【X】
　四. 利用“写块”来另存选中的图形(仅另存选中的图形) 快捷键【W】

　　另存为 dxf 文件(2000~2018以上版本都可以)

　　五. 打开【金枕织巢鸟智慧水电系统】点击【CAD导入】

　　导入过程需稍等片刻

　　户型导入后如下图(左下角的小鸟摄像机就在原点上哦)
　导入不理想可手动修改，比如：边角多出或墙体缺失。

　　(若墙体厚度≤10cm也会出现墙体缺失，手动绘制即可。)

　　若有区域空白，可以删除问题墙体重新闭合。
软件更新说明
1.修复已知软件问题
2.优化软件设计功能