*******************************QQ下载********************************

                     http://www.QQtn.com 腾牛网     
                      
                       腾牛网QQ群：77959123

              ┏━━━━━━━━━━━━━━━┑┌────┒    
              ┃腾牛网                        ││百度一下┃   
              ┖───────────────┘┕━━━━┛    

***************************QQtn.Com 腾牛网***************************

全力打造QQ下载新王国 我们将提供最新最全的高速下载,专业的QQ相关软件下载站点,每天有美女站长为您搜集最新的QQ情报, 最新QQ软件,2018QQ下载,2017QQ下载,显IP版QQ下载,QQ表情,QQ头像,QQ游戏等一切与QQ相关的东西,保证无病毒、木马插件请大家放心使用。



B-Link BL-LW05-4R参数



基本参数
适用类型	笔记本/台式机
网络标准	IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b
网络协议	CSMA/CA with ACK
传输速率	150Mbps
展频技术	直接序列扩频 (DSSS)
调制方式	CCK，DQPSK，DBPSK，OFDM，PSK，BPSK，16-QAM，64-QAM
发射功率	20dBm（最大值）
频率范围	单频（2.4-2.4835GHz）
覆盖范围	室内最远100米，室外最远300米（因环境而异）
工作信道	13
总线接口	USB
灵敏度	130M：-70dBm@10% PER
108M：-70dBm@10% PER
54M：-70dBm@10% PER
11M：-87dBm@8% PER
6M：-90dBm@10% PER
1M：-92dBm@8% PER
天线类型	内置天线
天线增益	2dBi
其他参数
安全性能	支持64/128/256位WEP数据加密，支持WPA/WPA-PSK，WPA2/WPA2-PSK安全机制
状态指示灯	Status
支持系统	Windows 7/Vista/XP/2000/98
LINUX
产品尺寸	62×20×9.4mm
使用环境	工作温度：0℃-40℃ 
工作湿度：10%-90% RH无凝结 
存储温度：-40℃-70℃ 
存储湿度：5%-90% RH无凝结
其它性能	使用RTL8188芯片，产品体积小，像U盘大小，方便携带。适用于Realtek瑞昱方案播放器做无线网络连接
保修信息
保修政策	全国联保，享受三包服务
质保时间	1年
质保备注	1年保换
客服电话	0755-2802-3453
电话备注	周一至周五：8:30-11:50，14:30-18:00（节假日休息）
详细内容	保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修期为3个月。若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过必联检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵备件归必联所有。