【单选题】

1@可以使用搭接连接的车身板件是（ ）

A.后纵梁

B.前立柱

C.前纵梁

D.无

答案：A

答题解析：单选1

【单选题】

2@在一般的碰撞中不会发生变形的部件是（ ）

A.前纵梁

B.地板纵梁

C.后纵梁

D.无

答案：B

答题解析：单选2

【单选题】

3@在使用专用测量头测量时，要把注意力放在（ ）

A.板件与测量头的配合上

B.板件的变形量

C.测量头

D.无

答案：A

答题解析：单选3

【单选题】

4@门槛板对接时，为了焊透下面的板件，要留出（ ）

A.3mm-3.5mm的缝隙

B.1.5mm-3mm的缝隙

C.1.0mm-1.5mm的缝隙

D.无

答案：B

答题解析：单选4

【单选题】

5@防护效果最好的呼吸器是( )

A.供气式呼吸器

B.防尘式呼吸器

C.滤筒式呼吸器

D.无

答案：A

答题解析：单选5

【单选题】

6@对高强度钢进行600°C加热后冷却，相当于对它进行了（ ）

A.退火处理

B.正火处理

C.淬火处理

D.无

答案：A

答题解析：单选6

【单选题】

7@清洁后的铝板最好马上焊接，若超过一定时间，则需重新清洁，这个时间为（ ）

A.1h

B.3h

C.2h

D.4h

E.5h

答案：E

答题解析：单选7

【单选题】

8@在前置前驱前车身上，支撑减震器的是（ ）

A.前纵梁

B.前挡泥板

C.前横梁

D.无

答案：B

答题解析：单选8

【单选题】

9@发动机罩的加强梁是通过（ ）

A.电焊连接固定在内板上

B.摺边连接固定在内板上

C.螺栓连接固定在内板上

D.无

答案：A

答题解析：单选9

【单选题】

10@使用灭火器时应该对准（ ）

A.火焰跟部喷射灭火剂

B.火焰上部喷射灭火剂

C.火焰中部喷射灭火剂

D.无

答案：A

答题解析：单选10

【不定项选择题】

1@气体保护焊时飞溅物过多，造成的原因可能有（ ）

A.电流太大

B.电弧过长

C.板件生锈

D.焊枪角度过大

答案：A，C，D

答题解析：多选1

【不定项选择题】

2@在车身外覆盖件上可以使用的焊接方法有（ ）

A.脉冲电焊

B.塞焊

C.连续焊

D.对接焊

答案：A，B，D

答题解析：多选2

【不定项选择题】

3@使用外形修复机焊接垫圈时，焊接不牢固，造成的原因可能有（ ）

A.板件太厚

B.电流太小

C.板件不干净

D.垫圈不干净

答案：B，C，D

答题解析：多选3

【不定项选择题】

4@铝车身的优点有（ ）

A.强度高

B.质量轻

C.防腐性良好

D.环保

答案：B，C，D

答题解析：多选4

【不定项选择题】

5@前立柱碰撞后长度减小，要恢复前立柱长度尺寸，可以通过拉伸（ ）

A.水箱框架

B.车颈板

C.纵梁后部

D.纵梁前部

答案：B，C

答题解析：多选5

【不定项选择题】

6@车身校正设备应该具备的功能有（ ）

A.配备精确的三维测量系统

B.测量系统的精度要达到±5mm

C.要配备多种钣金拉伸工具

D.配备一个拉伸塔柱

答案：A，C

答题解析：多选6

【不定项选择题】

7@下面用热轧钢板制造的车身部件有（ ）

A.车架纵梁

B.车架横梁

C.水箱框架

D.门槛板

E.车门

答案：A，B，E

答题解析：多选7

【不定项选择题】

8@下面叙述正确的有（ ）

A.对金属的不适当加工会造成过度的加工硬化

B.简介损坏中的产生的损坏类型有三种

C.修理凹陷部位时，必须从外部开始向里压平，逐渐向中心处接近

D.最先的损伤要最新修复，最后的损伤要最后修复

答案：A，C

答题解析：多选8

【不定项选择题】

9@打磨金属时，佩戴的防护用品有（ ）

A.防尘口罩

B.防护手套

C.防护面罩

D.耳罩

E.防护衣

答案：A，B，C，D，E

答题解析：多选9

【不定项选择题】

10@下列属于超高强度钢的有（ ）

A.单相钢

B.双相钢

C.多相钢

D.硼钢

E.螺纹刚

答案：A，B，C，D，E

答题解析：多选10

【判断题】

1@保护焊可使焊接板件100%的熔化。

答案：对

答题解析：判断1

【判断题】

2@电阻电焊时建议焊角为50°。

答案：错

答题解析：判断2

【判断题】

3@修理车身封闭截面梁，不能用插入件对接方式。

答案：错

答题解析：判断3

【判断题】

4@车身地板更换时，前地板要搭在后地板的下面，然后用保护焊塞焊进行焊接。

答案：错

答题解析：判断4

【判断题】

5@车身的高度值在所有车身数据表中都是一样。

答案：错

答题解析：判断5

【判断题】

6@车身的装饰性部件可以使用保护焊进行焊接。

答案：对

答题解析：判断6

【判断题】

7@超高强度钢不同寻常的高强度是由于在加工过程中产生特殊细化的晶粒形成的。

答案：对

答题解析：判断7

【判断题】

8@对于箱形截面的凹陷铰折，不适当的校正会造成尺寸缩短。

答案：对

答题解析：判断8

【判断题】

9@氧乙炔焊氧化焰只能用来切割，不能用来焊接。

答案：错

答题解析：判断9

【判断题】

10@碰撞修理就是将汽车恢复到事故前的尺寸。

答案：错

答题解析：判断10

【填空题】

1@我们的国家的名称是什么（）。

答案：（中国#中华人民共和国#China）

答题解析：填空2

【填空题】

2@（）的眼光,（）的拼搏

答案：（犀利#敏锐）（努力#全力#全身心）

答题解析：填空4

【填空题】

3@吓得（），气得（），惊得（），冻得（）。

答案：（哭了）（浑身发抖）（睡不着）（不行了）

答题解析：填空5

【简答题】

1@麦塔在线考试系统使用什么语言开发的？

答案：用java语言开发的

答题解析：简答1

【简答题】

2@麦塔在线考试系统功能特点有哪些？

答案：其功能特点有：用户管理、严格细致；题库建设、纵横管理；组卷评卷、灵活轻松；考试安排、智能严谨；多维统计、评估准确；性能稳定、数据安全；

答题解析：简答2

【简答题】

3@麦塔在线培训学习系统的功能特点有哪些？

答案：其功能特点有：用户管理、严格细致
考试管理、丰富多样
完善的课程学习体系
丰富的在线学习工具
多维统计、评估准确
性能稳定、数据安全

答题解析：简答3

【简答题】

4@麦塔的软件系统可以部署在哪些操作系统的服务器上？

答案：可以部署在Windows，Linux操作系统

答题解析：简答4

【简答题】

5@麦塔的考试系统可以支持批量导入图片吗？

答案：麦塔在线考试系统有word批量导入功能，可以批量导入带图片的试题。

答题解析：简答5

【阅读理解题开始】

1@这里写阅读理解题主要题干。1

答题解析：解答1

【单选题】

在线式、后备式属于常见的（）电源。

A.UPS

B.BPS

C.PDS

D.UDS

答案：A

【单选题】

专利的申请原则不包括（）

A.单一性原则

B.先申请原则

C.书面原则

D.时效性原则

E.唯一性原则

答案：E

【不定项选择题】

专利的申请原则不包括（）

A.单一性原则

B.先申请原则

C.书面原则

D.时效性原则

答案：C，D

【简答题】

专利的申请原则是什么？

答案：单一性原则,先申请原则,书面原则,时效性原则

【判断题】

专利的申请原则不包括唯一性原则

答案：对

【阅读理解题结束】

【阅读理解题开始】

2@这里写阅读理解题主要题干。2

答题解析：解答2

【单选题】

在线式、后备式属于常见的（）电源1。

A.UPS

B.BPS

C.PDS

D.UDS

答案：A

【单选题】

专利的申请原则不包括（）

A.单一性原则

B.先申请原则

C.书面原则

D.时效性原则

答案：D

【不定项选择题】

专利的申请原则不包括（）

A.单一性原则

B.先申请原则

C.书面原则

D.时效性原则

E.唯一性原则

答案：C，D，E

【简答题】

专利的申请原则是什么？

答案：单一性原则,先申请原则,书面原则,时效性原则

【判断题】

专利的申请原则不包括唯一性原则

答案：对

【阅读理解题结束】