[ENGLISH]
Mesg1=Now performing Wireless Network Driver installer operations.\n\nPlease wait...
Mesg2=The setup only support Windows Vista operating system.
Mesg3=The setup only support Windows Vista 32-bit operating system.
Mesg4=The setup only support Windows Vista 64-bit operating system.
Mesg5=The setup has finished installing the software for this device.
MesgTitle=Wireless Network Card Setup
Caption=Wireless Network Card Driver Installer
btnOKCap=&OK
Mesg6=Please select the driver you want to install and click OK.
Mesg7=You have to restart windows to complete the setup process.
[ENGLISH]

[CHINESE_T]
Mesg1=正在執行無線網路卡驅動安裝程式。\n\n請稍候...
Mesg2=僅支援 Windows Vista 作業系統。
Mesg3=僅支援 Windows Vista 32 位元作業系統。
Mesg4=僅支援 Windows Vista 64 位元作業系統。
Mesg5=裝置驅動程式軟體安裝成功。
MesgTitle=無線網路卡設定程式
Caption=無線網路卡驅動安裝程式
btnOKCap=確定(&O)
Mesg6=請選擇您所要安裝的驅動程式，接著請點選OK。
Mesg7=請重新開機完成安裝。
[CHINESE_T]

[CHINESE_S]
Mesg1=正在执行无线网络驱动安装程序。\n\n请稍候...
Mesg2=仅支持 Windows Vista 操作系统。
Mesg3=仅支持 Windows Vista 32 位操作系统。
Mesg4=仅支持 Windows Vista 64 位操作系统。
Mesg5=本设备的软件安装已完成。
MesgTitle=无线网卡设定程序
Caption=无线网络驱动安装程序
btnOKCap=确定(&O)
Mesg6=请选择您要安装的驱动程序并点击确定。
Mesg7=您必须重新启动 Windows 已完成安装。
[CHINESE_S]

[JAPANESE]
Mesg1=無線ネットワークドライバインストーラをインストールします。\n\nしばらくお待ちください...
Mesg2=このセットアップは Windows Vista 用です。
Mesg3=このセットアップはWindows Vista 32bit 用です。
Mesg4=このセットアップはWindows Vista 64bit 用です。
Mesg5=このデバイス用のソフトウェアをインストールしました。
MesgTitle=無線ネットワークカードセットアップ
Caption=無線ネットワークカードドライバインストローラー
btnOKCap=&OK
Mesg6=インストールするドライバを選択し、「OK」をクリックします。
Mesg7=セットアップを完了するには、Windows を再起動する必要があります。
[JAPANESE]

[KOREAN]
Mesg1=무선 네트워크 드라이버 설치 마법사를 실행중입니다.\n\n잠시만 기다려 주십시오...
Mesg2=이 설치는 Windows Vista 운영체제만을 지원합니다.
Mesg3=이 설치는 Windows Vista 32비트 운영체제만을 지원합니다.
Mesg4=이 설치는 Windows Vista 64비트 운영체제만을 지원합니다.
Mesg5=이 장치를 위한 소프트웨어 설치를 완료했습니다.
MesgTitle=무선 네트워크 카드 설치
Caption=무선 네트워크 카드 드라이버 설치 마법사
btnOKCap=&OK
Mesg6=설치할 드라이브를 선택하고 확인을 눌러 주십시오.
Mesg7=설치 과정을 완료하기 위해 Windows를 다시 시작해야 합니다.
[KOREAN]

[FRENCH]
Mesg1= Installation du programme d'installation du pilote de réseau sans fil en cours.\n\nVeuillez patienter...
Mesg2=L'assistant de configuration ne supporte que le système d'opération  Windows Vista.
Mesg3=L'assistant de configuration ne supporte que le système d'opération Windows Vista 32 bits.
Mesg4=L'assistant de configuration ne supporte que le système d'opération Windows Vista 64 bits.
Mesg5=L'assistant de configuration a fini d'installer le logiciel pour ce périphérique. 
MesgTitle=Configuration de Carte réseau sans fil
Caption=Programme d'installation de Pilote pour carte réseau sans fil
btnOKCap=&OK
Mesg6=Veuillez sélectionner le pilote que vous souhaitez installer et cliquer sur OK.
Mesg7=Le redémarrage de Windows est nécessaire pour achever le processus d'installation.
[FRENCH]

[GERMAN]
Mesg1=Die Installation des Wireless Netzwerk-Treiberinstallationsprogramms wird ausgeführt.\n\nBitte warten...
Mesg2=Das Programm unterstützt nur Windows Vista.
Mesg3=Das Programm unterstützt nur Windows Vista 32-Bit.
Mesg4=Das Programm unterstützt nur Windows Vista 64-Bit.
Mesg5=Das Programm hat die Installation der Software für dieses Gerät fertiggestellt.
MesgTitle=Wireless Netzwerkkarteninstallation
Caption=Wireless Netzwerkkartentreiber-Installationsprogramm
btnOKCap=&OK
Mesg6=Bitte wählen Sie den gewünschten Treiber aus und klicken Sie zum Installieren auf OK.
Mesg7=Sie müssen Windows neu starten, um den Einstellungsvorgang abzuschließen.
[GERMAN]

[SPANISH]
Mesg1=Realizando operaciones de instalación del controlador de red inalámbrica.\n\nPor favor, espere...
Mesg2=El programa de instalación sólo es compatible con el sistema operativo Windows Vista.
Mesg3=El programa de instalación sólo es compatible con el sistema operativo Windows Vista 32-bit.
Mesg4=El programa de instalación sólo es compatible con el sistema operativo Windows Vista 64-bit.
Mesg5=El programa de instalación ha finalizado la instalación del software de este dispositivo.
MesgTitle=Instalación de la tarjeta de red inalámbrica
Caption=Instalador del controlador de tarjeta de red inalámbrica
btnOKCap=&Aceptar
Mesg6=Por favor, seleccione el controlador que desee instalar y haga clic en Aceptar.
Mesg7=Debe reiniciar Windows para completar el proceso de instalación.
[SPANISH]

[PORTUGUESE]
Mesg1=Fazendo agora as operações do instalador da unidade de rede sem fio.\n\nAguarde...
Mesg2=A configuração suporta somente o sistema operativo Windows Vista.
Mesg3=A configuração suporta somente o sistema operativo de 32 bits Windows Vista.
Mesg4=A configuração suporta somente o sistema operativo de 64 bits do Windows Vista.
Mesg5=A configuração terminou a instalação do programa para este dispositivo.
MesgTitle=Configuração do cartão de rede sem fio
Caption=Instalador da unidade do cartão de rede sem fio
btnOKCap=&OK
Mesg6=Selecione a unidade que deseja instalar e clique em OK.
Mesg7=Reinicie o Windows para concluir o processo de configuração.
[PORTUGUESE]

[BRAZILIAN]
Mesg1=Agora fazendo as operações do instalador da unidade de rede sem fio.\n\nAguarde...
Mesg2=A configuração suporta apenas o sistema operacionar Windows Vista.
Mesg3=A configuração suporta apenas o sistema operacional de 32 bits Windows Vista.
Mesg4=A configuração suporta apenas o sistema operacional de 64 bits do Windows Vista.
Mesg5=A configuração terminou a instalação do programa para este dispositivo.
MesgTitle=Configuração do cartão de rede sem fio 
Caption=Instalador da unidade do cartão de rede sem fio
btnOKCap=&OK
Mesg6=Selecione a unidade que deseja instalar e clique em OK.
Mesg7=Reinicie o Windows para concluir o processo de configuração.
[BRAZILIAN]