*******************************QQ下载********************************

                     http://www.QQtn.com 腾牛网     
                      
                       腾牛网QQ群：77959123

              ┏━━━━━━━━━━━━━━━┑┌────┒    
              ┃腾牛网                        ││百度一下┃   
              ┖───────────────┘┕━━━━┛    

***************************QQtn.Com 腾牛网***************************

全力打造QQ下载新王国 我们将提供最新最全的高速下载,专业的QQ相关软件下载站点,每天有美女站长为您搜集最新的QQ情报, 最新QQ软件,2021QQ下载,2020QQ下载,显IP版QQ下载,QQ表情,QQ头像,QQ游戏等一切与QQ相关的东西,保证无病毒、木马插件请大家放心使用。

使用说明
第一步：

在运行MfgTool2.exe之前，必须确保cfg.ini和UIcfg.ini存在，此外还要确保这两个文件的配置正确。如果配置有误可能不能正常的工作。UIcfg.ini文件是用来描述与配置同时支持多少个开发板的，UIcfg.ini文件格式为文本文件

第二步：

开发板设置好启动模式，如USB OTG（设置拨码，在核心板上有丝印，按照丝印拨码即可 ），链接好USB线，一端链接开发板的OTG，另一端链接运行MFGTools的PC。连接好后系统上电，在PC的设备管理器里可以看到人体学设备 Hid-compliant device。到此确定连接和启动方式已经完全正确，可以进入第三步了。

第三步：

双击MfgTool2.exe开始运行。这里需要注意，当首次使用MFGTools V2版本的时候，必须将设备连好之后再运行。MFGTools起来之后只有两个按钮，一个start，一个exit，如果点击start开始烧写，点击后start按钮表现为stop，如果start按钮显示为stop时不能点击exit按钮进行退出，只有停止烧写了才能exit，镜像烧写的过程会花费一些时间，如果中途点击stop，接着再点击start，那么MFGTools会接着上次stop的地方继续烧写。不过官方不建议这样做。

第四步：

点击start按钮开始烧写，如果有终端工具，如xshell，可以将调试串口链接到PC，烧写过程的信息可以在xshell中看到更详细的信息。

在烧写过程中，上图下面两个框是进度条，上面是具体加载的哪块，如图显示loading kernel，说明正在烧写kernel。在stop、exit按钮上面有个状态框，用于显示成功操作信息和失败操作信息。当一切烧写完成，会显示Done，两个进度条满格并且显示绿色。