注意以下事项：

AM4芯片组B450M迫击炮的图是409\*307大于这个尺寸不显示（或许是我弄得不对，我试了三次都不行）。所以建议想改的朋友先去官网下载原版BIOS提取后查看尺寸再下手。

我只是试过我自己的B450M迫击炮主板，在BIOS的M-flash功能下刷写。理论上这种带有M-flash的主板应该都适用。

其他主板的刷写我不清楚

我提供的成品在新建文件夹里1、2、3需改名为原版一致（大小写敏感）才能刷机，对应外面的三个图片。可以PS一个你自己喜欢的图上去。

注意：刷BIOS有风险，下手需谨慎！

刷BIOS有风险，下手需谨慎！

刷BIOS有风险，下手需谨慎！

参考教程贴地址：


http://benyouhui.it168.com/thread-5772307-1-1.html https://www.bilibili.com/read/cv5269632/

打开软件


1)点击load image




2)选择你下载的原版BIOS文件解压地址，点击文件类型后边的下拉三角，选择最下边的All Files（\*.\*）



这时就会显示文件夹内容了，选择BIOS文件：B450M最新的BIOS版本是7B89v1H1(Beta version)发布日期2020-12-22解压文件是E7B89AMS.1H1




3）在Available Images中可以看到有两个logo文件




是2张以Splash logo为文件名的jpg图片文件，可以选中后通过右侧的Save Logo按钮提取保存

4）点击“Browse”，选择你自己PS做好的开机LOGO图





5）再点击“Replace Logo”弹窗这时有两种情况

1是你的图片尺寸大于原版logo的尺寸弹窗如下，选取消，不影响保存进去。



2是尺寸合适或者小于原版弹窗如下，点击 是


添加完成后会在左下角出现New logo is created字样




继续在Available Images中选择其他的logo文件完成替换，全部替换后点击“Save Image As”，保存BIOS文件。

保存后的文件需要改名为原版一致的，注意大小写（敏感）。复制到fat32格式的U盘根目录去刷写吧

开机按del（不同的机型可能不一样）进BIOS，鼠标指针那里改中文



点击M-FLASH，点击鼠标指针那里，点击是



会重启至BIOS刷写界面，选择你U盘内的文件后开始刷写。完成后会重启。